


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacete F2 XR
 
MSA
 
Capacete versátil para operações de resgate técnico, combate a incêndios florestais, escalada e 
salvamento aquático
 
Os materiais leves e a altura ajustável contribuem para uma distribuição ideal do peso.
 
Modelo de capacete com dupla ventilação opcional no topo e n
os
 
lados para garantir conforto 
durante períodos de uso prolongado.
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e em material flexível para evitar pontos de pressão.
 

 
 
 
 
	 	Capacete F2 XR 
 
MSA 
 
 
· Variedade de acessórios fáceis de fixar, como óculos de intervenção, proteção facial e  proteção auditiva passiva e ativa, com um sistema de comunicação integrado opcional. 
· Acessórios projetados para integração total; por exemplo, lanterna frontal com duplo feixe e  luz retaguarda ("sinais luminosos"), visor ocular ajustável integrado e proteção auricular para  salvamento aquático. •  Todos os acessórios integrados e modulares são projetados para serem facilmente fixados. 
 
Design adaptado para uso com luvas em todos os acessórios e pontos de ajuste do capacete 
 
para destros e canhotos. 
 
Partes têxteis flexíveis  	numa única peça, fáceis de remover. Capacete completo lavável na máquina. 
Possível personalização com  vinil de identificação para adicionar o logotipo do serviço de bombeiros ou outros designs. Faixas retro -refletivas com opções de impressão personalizadas. 
 
Projetado e testado para atender às últimas normas EN, UK e NFPA em resgate técnico, combate a 
 
incêndios florestais, escalada e salvamento aquático. 
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Destaque para a inovação: 
 
· LANTERNA FRONTAL COM DUPLO FEIXE INTEGRADO 
 
Permite um feixe de proximidade 	 e um feixe direcionado, oferecendo mais de 250 lumens. 
 
Luz retaguarda ("sinais luminosos") com três cores disponíveis para alternância e facilitar a 
 
identificação. 
 
 
 
 
 
 

 
· VISOR OCULAR INTEGRADO 
 
Totalmente integrado no capacete e facilmente desdobrável usando luvas 
 
	Ajuste personalizado ao rosto através de ajustes individuais de altura e profundidade 	 
[image: ]	Fácil de instalar e remover sem  	ferramentas (sistema "empurrar e puxar") 
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· PROTEÇÃO AURICULAR PARA SALVAMENTO AQUÁTICO 
 
Proteções auriculares modulares esquerda e direita para aplicações de salvamento aquático Pontos de fixação fáceis de  	conectar e remover conforme a tarefa e a situação. 
[image: ]
  
· PROTEÇÃO AUDITIVA INTEGRADA COM SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO OPCIONAIS  
 
Auriculares eletrónicos de redução de ruído fáceis de fixar e perfeitamente integrados para 
 
proteger contra ruídos perigosos sem cortar os sons ao redor. Sistemas de comunicação  opcionais com microfone ajustável para comunicações críticas durante missões. 
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· [image: ]ÓCULOS DE INTERVENÇÃO APRIMORADOS 
 Fixação rápida à parte superior do capacete com apenas dois clipes 
 Segurança garantida para a correia dos óculos de proteção através de um sistema de 
clipe magnético 
 
 Adapta-se a diferentes tamanhos de cabeça com um sistema de fivela ajustável 
 Transição fácil do modo de espera para o modo de serviço através da fivela de liberação 
[image: ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICAÇÕES DO CAPACETE:[image: ] 
· O peso do capacete (apenas o capacete):  750 g ± 50 g (dependendo da versão) 
· Dimensões: 
 
Comprimento: 299 mm 
 
Largura: 239 mm 
 
	Altura: 180 mm 	 
· Tamanho único (adequado para circunferências de cabeça de 52 a 65 cm) 
· Parte superior do capacete: ventilada ou não ventilada  
 
Pintada 
 
· Cores: 
	Padrão: branco, preto, verde, azul, amarelo, vermelho, cinza 	 
Alta visibilidade: amarelo de alta visibilidade / fotoluminescente, laranja de alta visibilidade /  fotoluminescente, fotoluminescente 
 
· Correia que passa sob o queixo: 
 
Jugular (correia que passa sob o queixo) de 3 a 4 pontos 
 
Fita de 16 mm de largura, ignífuga, sem ponta solta 
	Ajustes de altura e profundidade 	 
	Fecho de abertura rápida 	 
· Ajuste: 
 
Tamanho da cabeça (com roda ergonômica, posição ajustável) 
 
Altura (3 posições) 
	Ajuste da altura da cinta da nuca (3 posições) 	 
 
 
 
 
 
· Materiais: 	[image: ]
	Parte Superior 	 e peças plásticas: termoplástico de alta temperatura 
	Cintas: ignífugas, mistura de modacrílico e poliéster 	 
 
Interior: material base de poliamida / poliéster / elastano 
 
· Certificações: 
 
Marcação CE de acordo com o regulamento europeu 2016/425 
 
EN 16471:2014 — Capacete para combate a incêndios florestais 
 
EN 16473:2014 — Capacete para operações de resgate técnico 
 
EN 12492:2012 — Capacete para alpinistas (apenas versão ventilada) 
 
· Personalização: 
 
Autocolantes retro 	-refletores (amarelo, vermelho, prateado, azul, verde) com ou sem marcação. Logotipo pode ser impresso na placa de identificação. 
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Opções e acessórios adicionais incluem
 

Óculos de Intervenção: 
À prova de poeira: Para proteger os olhos contra partículas e sujeira. 
Fixação fácil no capacete com 2 clips: Facilitando a instalação e remoção dos óculos. 
Ajuste de aperto com fitas ignífugas: Garantindo um ajuste seguro e confortável. 
Sistema de ajuste magnético da fita: Permitindo um ajuste rápido e conveniente da jugular. 
· Peso 165 g ± 10 g 
· [image: ]Certificação: 
EN 166:2001 - Proteção dos olhos 
Marcação: 2C-1,2 1BT 3459 KN 
· Desempenho: 
2C-1,2: Filtro UV (EN 170) 
1: Classe ótica 1 
BT: Partículas de alta velocidade (120 m/s) em temperaturas extremas 
3: Gotículas de líquido 
4: Poeira 
5: Gases e partículas finas de poeira 
9: Metais fundidos 
K: Resistente a arranhões | N: Anti-embaçamento 
 
 
 
 
 
Opções e acessórios adicionais incluem
 

Proteção ocular: 
Retrátil sob a parte superior do capacete. 
[image: ]Ajuste de profundidade para personalização. 
Instalação rápida para conveniência. 
· Peso de 100g ± 10g. 
· Certificação EN 14458:2018 - Telas de alto desempenho. 
· Desempenho: 
Anti-embaçamento e anti-risco. 
2C-1,2: Filtro UV (EN 170). 
Classe ótica 1. 
[image: ]Viseira em malha: 
Cobertura facial ampla - tela de 21 cm de comprimento. 
Excelente visibilidade através da malha. 
Instalação rápida e compatibilidade com protetores de ruído montados no capacete. 
· Peso de 165 g ± 10 g. 
· Certificação EN14458:2018 - Telas de alto desempenho. 
· Certificação EN1731:2006 - Protetores de malha. 
Opções e acessórios adicionais incluem
 

Viseira Incolor: 
[image: ]Oferece proteção completa do rosto contra projeções e riscos de arcos elétricos,  com uma extensão de 21 cm. 
É resistente a embaçamento e riscos. 
Instalação rápida e compatibilidade com protetores auriculares montados em capacetes. 
· Peso de 295g ± 10g. 
· Certificado de acordo com a norma EN14458:2018 - Telas de alto desempenho. 
· Certificado de acordo com a norma EN166:2001 - Proteção ocular individual. 
· Conformidade com a norma GS-ET-29 (classe 1) - Arcos elétricos. 
· Desempenho: 
Classificação 2C-1,2 e classe óptica 1. 
[image: ]Tapa Nuca: 
Cor: Azul escuro.  
Material: 100% aramida. 
Versão nuca, com comprimento de 15 cm. 
Montagem rápida com 3 clips de plástico. 
· Peso: 30 g ± 5 g 
 
 
 
 
 
[image: ]
Opções e acessórios adicionais incluem 
Kit de Resgate Aquático: 
Inclui painéis laterais para proteção das orelhas para ampliar a área de cobertura de acordo com os requisitos da norma EN 1385. 
· Peso: 50g ± 10g. 
· Conformidade com as seguintes normas: 
EN 1385:2012 - Capacetes utilizados em canoagem e desporto de água. 
PAS 028:2002 - Capacetes de segurança marítima (seção 6). 
Conformes para uso em embarcações não motorizadas e pequenas embarcações rápidas. 
	 	[image: ]
Opções e acessórios adicionais incluem
 

Lanterna Frontal: 
Módulo de lanterna frontal com LED integrado. 
Possui 2 feixes de luz: proximidade e foco. 
Inclui um feixe de retaguarda com 3 cores RGB. 
· Certificado com Marcas CE e UKCA. 
· Índice de proteção IP67, garantindo resistência à água e poeira. 
· Segurança intrínseca ATEX, dependendo da versão. 
· Utiliza pilhas descartáveis ou recarregáveis alcalinas/lítio (Ni-MH). 
· Desempenho (a autonomia varia de acordo com o tipo de bateria): 
Proximidade: 110 lumens, no mínimo 6 horas. 
Foco: 150 lumens, no mínimo 3 horas. 
Combinação: 250 lumens, no mínimo 1 hora e 30 minutos. 
Modo reserva: 30 lumens, mais de 45 minutos. 
Modo SOS: intermitente (foco + feixe retaguarda). 
[image: ]
 
 
 
 
 
Opções e acessórios adicionais incluem
 

Suporte de Lanterna: 
Montado no capacete para facilitar a fixação no lado esquerdo ou direito. 
· [image: ]Peso: 15 g ± 10 g. 
· Compatível com todas as lanternas MSA montadas no capacete 
(XPS, XP LED, ...). 
 
Proteção Auditiva Passiva: 
Proteções auditivas passivas com alta atenuação. 
Disponível em versões de baixo (verde) e médio (amarelo). 
· Dimensões e pesos: 
[image: ]Versão baixa: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm - 340 g. 
Versão média: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm - 403 g. 
· Certificação SNR: 
Versão baixa: SNR 28 dB. 
Versão média: SNR 32 dB. 
· Certificação de acordo com as normas: 
EN 352-3:2002 - Protetores individuais contra o ruído. 
ANSI S3.19-1974. 
ANSI S12.6-2008. 
AS/NZ S1270:2002. 
CSA Classe A. 
Opções e acessórios adicionais incluem
 

Proteção Auditiva Ativa: 
· Proteções eletrónicas: 
Função de dependência de nível que permite ouvir os sons ambientes enquanto ainda protege contra ruídos perigosos. 
Disponível uma versão com meios de comunicação integrados. 
· Peso (com pilhas): 
Versão sem meios de comunicação: 390 g. 
Versão com meios de comunicação: 480 g. 
· Certificação SNR: SNR 26dB para ambas as versões. 
· Índice de proteção IP67. 
· Certificação de acordo com as normas: 
EN 352-3:2002 - Protetores auditivos (montados no capacete). 
EN 352-4:2001/A1:2005 (função de dependência de nível). 
EN 352-6:2002 (apenas para a versão com meios de comunicação). 
[image: ]
 
 
 
 
 
 
 
 
Opções e acessórios adicionais incluem
 

Capacete Scorpion: 
· Capacete ajustável com microfone orientável. 
Interface específica para o capacete F2XR, permitindo uma instalação rápida à direita ou à esquerda. 
Conector Nexus 4 encaixável para conexão ao PTT/RSM. 
· Peso: 
Capacete + adaptador F2XR = 130 g ± 10 g. 
Adaptador F2XR = 40 g ± 5 g. 
· [image: ]Índice de proteção IP54. 
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